|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj materiału | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Nasiona traw odpornych na suszę | kg | 200 |
| 2. | Żyłka do wytyczenia 100,00 m | szt. | 20 |
| 3. | Szpilka stalowa dł. 100cm z pręta gładkiego ø14 mm | szt. | 50 |
| 4. | Tarcica iglasta obrzynana dł. 4,50 m o przekroju 4x15cm | m3 | 1,50 |
| 5. | Tarcza wentylowana do cięcia betonu ø 300/25,4 mm | szt. | 2 |
| 6. | Tarcza wentylowana do cięcia betonu ø 400/25,4 mm | szt. | 2 |
| 7. | Tarcza wentylowana do cięcia betonu na sucho ø 230/22,2 mm | szt. | 10 |
| 8. | Krawężnik betonowy 15x22x100 cm najazdowy łukowy R=6,0, L=100cm | mb | 120 |
| 9. | Krawężnik betonowy 15x22x100 cm najazdowy łukowy R=1,0, L=100cm | mb | 4 |
| 10. | Krawężnik betonowy 15x22x100 cm najazdowy prosty L=100cm | mb | 2400 |
| 11. | Beton na ławy B15 | m3 | 148 |
| 12. | Opornik betonowy szary 10x20x100 cm | mb | 40 |
| 13. | Obrzeże trawnikowe betonowe czerwone 8x20x100 cm | mb | 600 |
| 14. | Obrzeże trawnikowe betonowe łukowe czerwone R=100cm | mb | 4 |
| 15. | Kostka betonowa dwuteownik szara gr. 8cm do układania mechanicznego | m2 | 6794 |
| 16. | Kostka betonowa dwuteownik czerwona gr. 8cm do układania mechanicznego | m2 | 895 |
| 17. | Piasek na podsypkę, warstwa mrozoodporna | t | 3214 |
| 18. | Kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie 31,5mm2 | t | 4968 |
| 19. | Podsypka cementowo – piaskowa B-7,5 | m3 | 367 |
| 20. | Piasek 0,2 na zaklinowanie kostki | t | 60 |
| 21. | Cement | t | 5,6 |

**USŁUGI TRANSPORTOWO – SPRZĘTOWE NA BUDOWIE DROGI OSIEDLOWEJ PIASKOWO OS. ZACISZE GM. CZŁUCHÓW**

1. Stawka za wywóz 1t ziemi złożonej na hałdzie z załadunkiem i wywozem na odległości do 10,00km – ilość do ok. 4000t.
2. Stawka maszynogodziny koparkoładowarki samojezdnej z łyżką czołową i widłami przy wykonaniu koryta pod drogę z odkładem urobku na pobocze, przewidywana ilość m-g ok. 120 m-g.